**Uitlees- /faxformulier foutstack PSS-range**

**Afdeling Technical Support Pilz**

 **+31 347 320485**

**Datum : …. - ………….. - 2000**

**Tijd : …… : …... (hh:mm)**

**Klantnaam : ……………………….…**

**Installatie : ……………………….…**

**Medewerker : ………………….………**

**Telefoon : ……………….…………**

**Methode uitlezen foutstack:**

1. Druk de knop “F-STACK” op de CPU(-kaart) in en houdt deze ingedrukt. Nu verschijnt de laatst vastgelegde foutmelding (b.v. F000 C=10 N=20) scrollend in het 4-segmentdisplay. Leg de melding onder nummer 1 vast in de onderstaande tabel. Laat daarna de “F-stack”-knop weer los.
2. Druk weer de knop “F-STACK” in en houdt deze ingedrukt. Nu verschijnt de voor laatst vastgelegde melding (b.v. F010 C=30 N=40) scrollend in het 4-segmentdisplay. Leg de melding onder nummer 2 vast in de onderstaande tabel. Laat daarna de “F-stack”-knop weer los.
3. Herhaal de actie genoemd onder punt 2 nog veertien keer tot en met melding 16.

**Invultabel foutstack**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Melding-nummer | Fout-Melding | Fout-klasse | Fout-nummer | AT\* | Fout-locatie\* | PARA\* | Steek-plaats\* |
| 1 | . 0 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 2 | . 1 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 3 | . 2 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 4 | . 3 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 5 | . 4 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 6 | . 5 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 7 | . 6 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 8 | . 7 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 9 | . 8 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 10 | . 9 . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 11 | . A . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 12 | . B . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 13 | . C . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 14 | . D . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 15 | . E . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |
| 16 | . F . . | C= . . | N= . . | AT\* | . . . . | PARA\* | . . . . |

\* Deze informatie komt niet bij alle foutmeldingen voor.